

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAVERIO GATTI”**

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia

Via G. Amendola n. 53 Lamezia Terme – Tel./Fax 0698.462500

e-mail: [czic84400q@istruzione.it](mailto:czic84400q@istruzione.it) – [czic84400q@pec.istruzione.it](mailto:czic84400q@pec.istruzione.it) - Cod.mecc. CZIC84400Q – C.F. 92002540794

Cambridge English Preparation Centre Logo

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Istruzione operativa per L’UTILIZZO DI SCALE

Le scale sono utilizzate nella scuola per

poter prelevare oggetti da ripiani non altrimenti raggiungibili (nei limiti di salita sotto indicati)

appendere manifesti o tabelloni didattici nelle striscie di legno predisposte (nei limiti di slaita sotto indicati)

Il rischio che comporta l’utilizzo della scala consiste nella caduta e nei danni che questa può comportare.

Anche la caduta da piccole altezze può in determinate occasioni provocare la morte o gravi danni all’organismo.

**ISTRUZIONI GENERALI**

***COSA E’ NECESSARIO FARE:***

* *LA SCALA DEVE ESSERE POGGIATA IN PIANO (SUL PAVIMENTO) E BEN APERTA*
* *LA SCALA DEVE ESSERE INTEGRA E CON I PIEDINI ANTISCIVOLO E LE CINGHIE/CATENELLE ANTIAPERTURA TESE E FISSATE AI MONTANTI*
* *SALIRE INDOSSANDO CALZATURE CON SUOLA IN GOMMA (EVITARE SANDALI E CIABATTE, SCARPE CON SUOLA IN CUOIO, CALZATURE CON LACCI)*
* *L’USO DELLA SCALA DEVE SEMPRE COMPORTARE CHE UNA MANO DEVE ESSERE SEMPRE AGGRAPPATA ALLA SCALA*
* *UN’ALTRA PERSONA DEVE SEMPRE ESSERE PRESENTE PER TENERE FERMA LA SCALA MENTRE IL COLLEGA LA UTILIZZA*
* *LA PERSONA A PIE’ SCALA DEVE ESSERE POSIZIONATA IN MODO DA EVITARE CHE EVENTUALI OGGETTI IN CADUTA DA SCAFFALI LE ROVININO ADOSSO*
* *PRIMA DELL’UTILIZZO DELLA SCALA DEVE ESSERE VERIFICATA L’INTEGRITÀ DELLA STESSA E IN PARTICOLARE DELLE PEDATE, DELLE STRISCE ANTISCIVOLO, DEI PIEDI SCALA IN GOMMA, DELLE CINGHIE/CATENE/DISPOSITIVI ANTIAPERTURA;*
* *SE CI SONO DUBBI SULLA STABILITA’ DELLA SCALA LA STESSA NON VA UTILIZZATA*
* *SALIRE, OPERARE E SCENDERE SULLA LINEA MEDIANA DELLA SCALA (TRA I MONTANTI CHE SOSTENGONO GLI SCALINI)*
* *TUTTI E DUE I PIEDI DELLA PERSONA CHE LA STA UTILIZZANDO DEVONO ESSERE APPOGGIATI SULLA SCALA (NON AD ESEMPIO APPOGGIARE UN PIEDE ALLO SCAFFALE)*

***COSA NON BISOGNA FARE IN NESSUN CASO:***

* *NON SI POSSONO SOLLEVARE PESI SULLA SCALA CHE SUPERINO 3 KG (e’ PREFERIBILE FARLI PASSARE DA UN COLLEGA POSTA AL PIEDE)*
* *NON SUPERARE IL QUARTO/QUINTO SCALINO IN SALITA (EVIDENZIATO CON NASTRO ADESIVO ROSSO)*
* *NON SI ESEGUONO LAVORI/ATTIVITA’ SULLE SCALE*
* *NON SALIRE IN PIU’ DI UNA PERSONA*
* *(LA SCALA SOPPORTA UN PESO, SALVO DIVERSE INDICAZIONI, DI 100 KG)*
* *NON SI USANO ELEMENTI AGGIUNTIVI EVENTUALMENTE IN DOTAZIONE*
* *NON SI USA LA SCALA IN PROSSIMITA’ DEL VUOTO SU BALLATOI VICINO AI DAVANZALI FINESTRE ANCHE SE DOTATI DI PARAPETTI*
* *NON SI USANO SEDIE AL POSTO DELLA SCALA*
* *NON SI SALE SUI TAVOLI PER NESSUN MOTIVO*
* *NON POGGIARE LA SCALA SU UN DISLIVELLO*
* *SPORGERSI LATERALMENTE (LA SCALA SBANDA E SI PRECIPITA)*
* *NON UTILIZZARE LA SCALA PER SALIRE IN LUOGHI COME PIANEROTTOLI, MENSOLE*
* *NON SORREGGERSI SULLA SCALA AGGRAPPANDOSI AD ELEMENTI ESTERNI COME UNO SCAFFALE (LA FORZA DI APPOGIO SPINGE LA SCALA IN SENSO OPPOSTO)*
* *NON UTILIZZARE DA PARTE DI DONNE IN MATERNITA’*
* *NON SALIRE SE NON CI SI SENTE DI FARLO O SI HANNO IMPEDIMENTI ANCHE TEMPORANEI COME GIRAMENTI DI TESTA O SI SOFFRE DI VERTIGINI*


**AVVERTENZE: MODI CORRETTI PER SOLLEVARE I CARICHI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L’UTILIZZO DI SCALE PORTATILI A LIBRO | | | |
|  | Altezza massima consentita m 5,00 (DPR 54/55 Art. 21) |  | Portata massima compresa una persona kg 100 |
|  | Non sostare mai sull’ultimo piolo |  | Dispositivi antiapertura ben tesi ed inseriti |
|  | Questo elemento va usato solo come scala di appoggio |  | Salire e scendere rivolgendo il viso alla scala aggrappandosi alternativamente con le mani ai pioli |
|  | Controllare periodicamente le condizioni della scala e provvedere ad una corretta manutenzione con idonei ricambi |  | |


**LA SCALA A LIBRO**



**(ESTRATTO DALLE LINEE GUIDA ISPESL PER L’UTILIZZO DELLE SCALE)**



**I NOMI DEI COMPONENTI LA SCALA**





**COSA NON FARE**




 **COSA NON FARE**







**USO CORRETTO**

